***Bijtring eend***

Nodig:

1 bolletje catona

Klein beetje vulling

Evt rammelschijf

Houten bijtring 70 mm

Haaknaald 2, 5

Zwart draadje voor de oogjes

**Hoofd en staart, haak deze 2x**

Toer 1 7 lossen

Toer 2 Vanaf de 2e losse 6 v haken, 1 losse (6)

Toer 3 2 v in 1 v, 4 v, 2 v in 1 v , 1 losse (8)

Toer 4 2 v in 1 v, 6 v, 2 v in 1 v , 1 losse (10)

Toer 5 2 v in 1 v, 8 v, 2 v in 1 v, 1 losse (12)

Toer 6 – 9 12 v, 1 losse (12)

Toer 10 3 v, 2 v samen haken, 1 losse (4)

Toer 11 2 v, 2 v samen haken, 1 losse (3)

Toer 12 2 v samen haken, 1 v, 1 losse (2)

Toer 13 2 v samen haken (1) afhechten.

**Lijf**

Toer 1 Begin in toer 10 in de 1e steek met 6 v en 1 losse (7)

Toer 2 2 v samen haken, 3 v, 2 v samen haken, 1 losse (5)

Toer 3 5 v, 1 losse (5)

Toer 4 4 v, 3 v in 1 steek, 1 losse (7)

Toer 5 2 v in 1 steek, 5 v, 2 v in 1 steek, 1 losse (9)

Toer 6 2 v in 1 steek, 7 v, 2 v in 1 steek, 2 losse (11)

Toer 7 in 2e losse 1 v, 10 v, 2 v in 1 steek, 1 losse (13)

Toer 8 13 v, 2 v samen haken, 2 losse (14)

Toer 9 in de 2e losse 2 v haken, 14 v, 1 losse (16)

Toer 10 2 v samen haken, 8 v , 2 v samen haken (10)

Toer 11 2 v samen haken, 6 v, 2 v samen haken (8)

Toer 12 2v samen haken, 4 v, 2 v samen haken (6)

Toer 13 2 v samen haken, 2 v, 2 v samen haken (4)

Hecht de draad af.

Bevestiging stukje

8 losse haken

Toer 1 -10 7 v, 1 losse

De 2 delen met verkeerde kant op elkaar leggen, rondom vast haken met halve v ( of vastnaaien met stompe naald), tussentijds licht opvullen en evt rammelschijf er in.

Aan de bovenkant hoofdje naar je het bevestiging stukje ertussen en om de houten ring.

Borduur de oogjes met zwart draad.

Bron: uit meerdere patronen samengesteld van internet met eigen toevoeging